**Załącznik nr 2a- Specyfikacja techniczna pojazdu
( wymagania techniczne i wyposażenie)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę****(TAK/NIE, Spełnia/ Nie spełnia)** |
| Rok produkcji- 2018, model aktualnie wytwarzany przez producenta |  |
| Typ nadwozia- kombi, przystosowany do przewozu 5 osób |  |
| Spełnia wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, wraz z homologacją |  |
| Spełnia wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji zanieczyszczeń  |  |
| Sprawny technicznie |  |
| Model demonstracyjny  |  |
| Silnik benzynowy o poj. Minimum 1000 cm3,o mocy minimum 75 KM |  |
| Minimum 5-cio stopniowa manualna skrzynia biegów |  |
| Pojemność bagażnika minimum 435 litrów |  |
| Wymiary- długość minimum 4200 mm, szerokość minimum 1730 mm, wysokość minimum 1440 mm |  |
| Pojemność zbiornika paliwa- minimum 45 litrów |  |
| Emisja CO2 nie większa niż 170g/km |  |
| Kolor nadwozia- biały |  |
| Koła co najmniej 14’’, felgi stalowe, ogumienie fabrycznie nowe |  |
| Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
| Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne boczne  |  |
| System zapobiegania blokowaniu kół, system kontroli trakcji z wyłącznikiem |  |
| Elektrycznie otwierane szyby z przodu |  |
| Gniazdo wtykowe 12V |  |
| Trzecie światło STOP  |  |
| Klimatyzacja |  |
| Immobilizer, zdalnie sterowany centralny zamek |  |
| Radio |  |
| Kierownica z regulacją położenia |  |
| Tapicerka w kolorze ciemnym ( czarna, grafitowa, granatowa) |  |
| Fotel Kierowcy z regulacją wysokości |  |
| Oświetlenie wnętrza ( dwie lampki z przodu, dwie lampki z tyłu) |  |
| Asymetrycznie dzielona kanapa tylna |  |
| Apteczka spełniająca wymogi normy DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, dojazdowe koło zapasowe, kamizelki odblaskowe 4 szt., gaśnica, linka holownicza, zapasowy komplet żarówek. |  |

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojazdu o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w Tabeli.

Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty winien wypełnić wszystkie pola w kolumnie „Parametry oferowane przez Wykonawcę”.