**Załącznik nr 1 do SIWK**

**OPIS PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż **metali żelaznych, kod odpadu 19 12 02** powstałych w procesie termicznego unieszkodliwiania odpadów, powstałych w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (ZTUO) w Szczecinie.
2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:
	1. Cześć 1 Metale żelazne - Złom pokotłowy-pospalarniany - poprocesowy o grubości do 4 mm (cienki), o **kodzie 19 12 02**. **Maksymalna ilość odpadów objętych umową: 1 500 Mg.**
	2. Część 2: Metale żelazne - Złom pokotłowy- pospalarniany – poprocesowy o grubości powyżej 4 mm (gruby), o **kodzie 19 12 02. Maksymalna ilość odpadów objętych umową: 900 Mg.**
3. Ilości wskazane w pkt. 2 dla poszczególnych części, są ilościami maksymalnymi. Niewykorzystanie umowy w zakresach wskazanych w pkt. 2 nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
4. Przedmiot umowy obejmuje odbiór złomu ze wskazanego punktu odbioru na terenie ZUO – ul. Logistyczna 22, Ostrów Grabowski, 70-608 Szczecin.
5. Okres realizacji umowy określa się na 120 dni od dnia rozpoczęcia realizacji umowy, tj. od dokonania przez Kupującego pierwszego odbioru lub do wyczerpania maksymalnej ilości odpadów wskazanej w pkt. 2, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi szybciej.
6. Załadunek Odpadów na pojazdy leży po stronie Sprzedającego i będzie wykonywany przy użyciu ładowarki kołowej. Sprzedający dopuszcza możliwość załadunku Odpadów przez Kupującego, po wcześniejszym zgłoszeniu, przy czym Kupujący, każdorazowo po załadunku metali żelaznych, jest zobowiązany do uprzątnięcia odpadów, które wysypały się podczas załadunku oraz do uprzątnięcia terenu wokół miejsca załadunku.
7. Kupujący jest zobowiązany do odbioru odpadów w terminie max. 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia w formie e-mailowej. Dopuszcza się zgłoszenie w formie telefonicznej, które musi zostać potwierdzone wiadomością e-mail. Odbiór odpadów następować będzie z miejsca wskazanego przez Sprzedającego na terenie ZTUO w Szczecinie.
8. Oferent/Kupujący może realizować umowę z użyciem podwykonawców, o ile podwykonawcy ci będą posiadać wszelkie niezbędne wpisy i uprawnienia obejmujące zakres zleconych im prac. Na żądanie Organizatora/Sprzedającego Oferent/Kupujący przedłoży wpisy i decyzje potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień przez tych podwykonawców.
9. Sprzedający zastrzega, że przy określaniu poszczególnych partii metali żelaznych, będzie gwarantował ciężar ładunku na poziomie min. 15 Mg.
10. Odpady do wywozu:
	1. CZĘŚĆ NR 1 i 2: **Złom stalowy pokotłowy - 19 12 02**

Parametry odpadu: Metale żelazne powstałe w procesie termicznego unieszkodliwiania: zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpadów z mechanicznej obróbki odpadów (kod 19 12 12), odpadów palnych (paliwo alternatywne) (kod 19 12 10). W skład odpadu wchodzą przede wszystkim metale żelazne poddane procesowi waloryzacji, klasyfikowane jako: złom ponadwymiarowy poamortyzacyjny o grubości <4 mm oraz złom ponadwymiarowy poamortyzacyjny o grubości >4 mm.

1. Odpady powinny być odbierane przez Kupującego pojazdami samochodowymi przystosowanymi do transportu danego rodzaju odpadu. Pojazdy odbierające odpady winny umożliwiać załadunek ładowarką kołową na pojazd Kupującego typu „wanna” lub do kontenerów umieszczonych na pojeździe typu „hakowiec”. Samochody te winny być odpowiednio zabezpieczone podczas transportu zaraz po załadunku np. przy pomocy plandeki, aby zapobiegać emisji zanieczyszczeń do środowiska.