Załącznik nr 1 do OPZ 

Zestawienie urządzeń instalacji Wentylacyjno- Grzewczej w obiektach ZTUO w Szczecinie. 

(A.1) Budynek Administracyjno-socjalny 

Wentylacja
	Lp.
	Opis
	jedn.
	ilość
	Producent
	Uwagi

	1.
	Centrala wentylacyjna NW1- VS100
	Kplt.
	1
	VTS
	Według kart doborowych

	2.
	Centrala wentylacyjna NW2- VS050
	Kplt.
	1
	VTS
	Według kart doborowych

	3.
	Centrala wentylacyjna NW3- VS055
	Kplt.
	1
	VTS
	Według kart doborowych

	4.
	Kurtyna drzwiowa ELIS T2-W-200 wraz z magnetycznym czujnikiem drzwiowym DCe, zaworem trójdrogowym z siłownikiem SRS3d, termostatem pomieszczeniowym z wbudowanym trójstopniowym przełącznikiem zmiany biegów TS.
KKS 90SAA10AH101
	Kplt.
	1
	Flowair
	Kurtyna nad drzwiami wejściowymi

	5.
	
Wentylator dachowy chemoodporny Typ WDPE-20 M 3G/3D. KKS: 90SAA20AN501
	Kplt.
	1
	Tywent
	Praca z komorą wyciągową nr 1. Wyłącznik w pobliżu komory . 
Praca wspólna z centralą NW2. Spiąć z automatyką centrali.

	6
	Wentylator dachowy Typ Rufino P OH-25 M. KKS: 90SAA20AN503
	Kplt.
	1
	Tywent
	Praca z dygestorium nr 2A. Załączenie przy szafie dygestorium. 
Praca wspólna z centralą NW2. Spiąć z automatyką centrali.

	7
	
Wentylator dachowy chemoodporny Typ Rufino P OH-25 M. KKS: 90SAA20AN504
	Kplt.
	1
	Tywent
	Praca z dygestorium nr 2B. Załączenie przy szafie dygestorium. 
Praca wspólna z centralą NW2. Spiąć z automatyką centrali.

	8
	
Wentylator dachowy chemoodporny Typ Rufino P OH-20 M. KKS: 90SAA20AN505
	Kplt.
	1
	Tywent
	Praca z okapem nr 3. Załączenie przy okapie. 
Praca wspólna z centralą NW2. Spiąć z automatyką centrali.

	9
	
Wentylator dachowy chemoodporny Typ Rufino P OH-20 M. KKS: 90SAA20AN502
	Kplt.
	1
	Tywent
	Praca z kominkiem nr 4. Załączenie przy kominku. 
Praca wspólna z centralą NW2. Spiąć z automatyką centrali.

	10.
	Wentylator kanałowy chemoodporny o wydajności 600 m3/h z regulatorem prędkości obrotowej. Typ VITT.L2-200. KKS90SAA60AN604
	Kplt.
	1
	Harmann
	Praca z okapem nr 5A. Załączenie przy okapie. Praca wspólna z centralą NW2. Spiąć z automatyką centrali. 

	11.
	Wentylator kanałowy chemoodporny o wydajności 600 m3/h z regulatorem prędkości obrotowej. Typ VITT.L2-200. KKS90SAA60AN607
	Kplt.
	1
	Harmann
	Praca z okapem nr 5B. Załączenie przy okapie. Praca wspólna z centralą NW2. Spiąć z automatyką centrali. 

	12.
	Wentylator kanałowy o wydajności 100 m3/h. Typ ML200. KKS90SAA60AN605
	Kplt.
	1
	Harmann
	Praca wspólna z centralą NW1. Spiąć z automatyką centrali. Dodatkowo wyposażyć w regulator prędkości obrotowej.

	13.
	Wentylator kanałowy o wydajności 170 m3/h. Typ ML125. KKS90SAA50AN602- Ivp  
	Kplt.
	1
	Harmann
	Praca wspólna z centralą NW1. Spiąć z automatyką centrali. Dodatkowo wyposażyć w regulator prędkości obrotowej.

	14.
	Wentylator kanałowy o wydajności 30 m3/h. Typ ML100. KKS90SAA50AN601-IVp
	Kplt.
	1
	Harmann
	Praca wspólna z centralą NW1. Spiąć z automatyką centrali. Dodatkowo wyposażyć w regulator prędkości obrotowej.

	16.
	Wentylator dachowy o wydajności 370 m3/h. Typ Vivo 2-220/900S. Wraz z podstawą tłumiącą i złączem przeciwdrganiowym.  KKS: 90SAA60AN602
	Kplt.
	1
	Harmann
	Praca wspólna z centralą NW1. Spiąć z automatyką centrali. Dodatkowo wyposażyć w regulator prędkości obrotowej.

	17.
	Wentylator dachowy o wydajności 290 m3/h. Typ Vivo 2-220/900S. Wraz z podstawą tłumiącą i złączem przeciwdrganiowym.  KKS: 90SAA60AN601
	Kplt.
	1
	Harmann
	Praca wspólna z centralą NW1. Spiąć z automatyką centrali. Dodatkowo wyposażyć w regulator prędkości obrotowej.

	18.
	Wentylator dachowy o wydajności 1545 m3/h. Typ Vivo 4-355/3000S. Wraz z podstawą tłumiącą i złączem przeciwdrganiowym.  KKS: 90SAA60AN603
	Kplt.
	1
	Harmann
	Praca wspólna z centralą NW1. Spiąć z automatyką centrali. Dodatkowo wyposażyć w regulator prędkości obrotowej.

	19.
	Wentylator kanałowy o wydajności 300 m3/h. Typ ML200. KKS90SAA50AN607-dach
	Kplt.
	1
	Harmann
	Praca wspólna z centralą NW1. Spiąć z automatyką centrali. Dodatkowo wyposażyć w regulator prędkości obrotowej.

	20.
	Wentylator kanałowy o wydajności 100 m3/h. Typ ML200. KKS90SAA50AN607-dach
	Kplt.
	1
	Harmann
	Praca wspólna z centralą NW1. Spiąć z automatyką centrali. Dodatkowo wyposażyć w regulator prędkości obrotowej.

	21.
	Regulator zmiennego przepływu powietrza VSR-E-450-600-Q1-0-I-4200-450
	Kplt.
	1
	Frapol
	Na kanale nawiewnym w pomieszczeniu 10.03. Umożliwić zmianę nastawy regulatora poprzez przełącznik w korytarzu: max/min. Wspólna praca z regulatorem na wywiewie

	22.
	Regulator zmiennego przepływu powietrza VSR-E-450-600-Q1-0-I-4200-450
	Kplt.
	1
	Frapol
	Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 10.03. Umożliwić zmianę nastawy regulatora poprzez przełącznik w korytarzu: max/min. Wspólna praca z regulatorem na nawiewie

	23.
	Regulator zmiennego przepływu powietrza VSR-E-450-600-Q1-0-I-4200-450
	Kplt.
	1
	Frapol
	Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 10.03. Umożliwić zmianę nastawy regulatora poprzez przełącznik w korytarzu: max/min. Wspólna praca z regulatorem na nawiewie

	24.
	Regulator zmiennego przepływu powietrza RVP-R-SL-315-1800/400-GAP-W ze sterownikiem SL-POL-101
	Kplt.
	1
	Smay
	Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.06. Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z urządzeń laboratoryjnych w tym pomieszczeniu oraz centralą NW2.

	25.
	Regulator zmiennego przepływu powietrza RVP-R-SL-315-1800/400-GAP-W ze sterownikiem SL-POL-101
	Kplt.
	1
	Smay
	Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.06. Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z urządzeń laboratoryjnych w tym pomieszczeniu oraz centralą NW2.

	26.
	Regulator zmiennego przepływu powietrza RVT-SL-250-1200/800-Q-D-PPs 
	Kplt.
	1
	Smay
	Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.06 (punkt3). Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z centrali NW2 oraz wentylatorem wyciągowym.

	27.
	Regulator zmiennego przepływu powietrza RVP-R-EX-200-600/400(0)-LON-SN SL-POL-001
	Kplt.
	1
	Smay
	Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.06 (punkt1). Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z centrali NW2 oraz wentylatorem wyciągowym.

	28.
	Regulator zmiennego przepływu powietrza RVT-SL-250-1200/800-Q-D-PPs SL-POL-201 + zestaw do kontroli prędkości przepływu na oknie dygestorium ZKKP-1

	Kplt.
	1
	Smay
	Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.06 (punkt2A). Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z centrali NW2 oraz wentylatorem wyciągowym.

	29.
	Regulator zmiennego przepływu powietrza RVT-SL-250-1200/800-Q-D-PPs SL-POL-201 + zestaw do kontroli prędkości przepływu na oknie dygestorium ZKKP-1

	Kplt.
	1
	Smay
	Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.06 (punkt2B). Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z centrali NW2 oraz wentylatorem wyciągowym.

	30.
	Regulator zmiennego przepływu powietrza RVP-R-SL-315-1800/400-GDB-W 

	Kplt.
	1
	Smay
	Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.08. Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z urządzeń laboratoryjnych w tym pomieszczeniu oraz centralą NW2.

	31.
	Regulator zmiennego przepływu powietrza RVT-SL-160-360/0-GDB-O-PPs SLPOL-001

	Kplt.
	1
	Smay
	Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.08 (punkt4). Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z centrali NW2 oraz wentylatorem wyciągowym.

	32.
	Regulator zmiennego przepływu powietrza RVP-R-SL-315-1200/400(0)-GAP-W 

	Kplt.
	1
	Smay
	Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.10. Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z urządzeń laboratoryjnych w tym pomieszczeniu oraz centralą NW2.

	33.
	Regulator zmiennego przepływu powietrza RVP-R-SL-200-600/400(0)-GDB-O-SN ze sterownikiem SLPOL-001
	Kplt.
	1
	Smay
	Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.10 (punkt5A). Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z centrali NW2 oraz wentylatorem wyciągowym.

	34.
	Regulator zmiennego przepływu powietrza RVP-R-SL-200-600/400(0)-GDB-O-SN ze sterownikiem SLPOL-001
	Kplt.
	1
	Smay
	Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.10 (punkt5B). Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z centrali NW2 oraz wentylatorem wyciągowym.




A.2- Hala Wyładunkowa (51-4004)

Wentylacja.
	Nr
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	4
	ST-JHG
	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V]
	1250x900 [mm]
	Frapol




A.3 – Bunkier Odpadów, A.6 - Bunkier Żużla , A.12- Rozdrabniarka Odpadów
[bookmark: _Toc392237820][bookmark: _Toc392238500][bookmark: _Toc392239387][bookmark: _Toc392239481][bookmark: _Toc394575138][bookmark: _Toc499125730][bookmark: _Toc499125827][bookmark: _Toc499280871]A.3-Wentylacja bunkra odpadów (31-4082)
	Lp.
	Opis
	jedn.
	ilość
	Producent
	Uwagi

	1
	Wentylator osiowy o wydajności 30000 m3/h typ WOE-80/3 3G/3D
	Kplt
	2
	Tywent
	Wg. zapytania. 
KKS:  90SAC10AN501, 90SAC20AN501

	2
	Filtr kanałowy w obudowie 1,7 x 1,0 [m], przepływ 30000 m3/h
	kplt
	2
	Frapol
	KKS: 90SAC10AT201, 90SAC20AT201

	3
	Przepustnica dla powietrza, kołnierzowa DN1000 z siłownikiem on/off, z krańcówkami położenia
	Szt.
	2
	Broen
	KKS: 90SAC10AA402, 90SAC20AA402

	4
	Przepustnica dla powietrza, kołnierzowa DN1250 z siłownikiem on/off, z krańcówkami położenia
	Szt.
	2
	Broen
	KKS: 90SAC10AA401, 90SAC20AA401


[bookmark: _Toc499125733][bookmark: _Toc499125830][bookmark: _Toc499280874]

A.12-Wentylacja rozdrabniarki odpadów (31-4082)
	Lp.
	Opis
	jedn.
	ilość
	Producent
	Uwagi

	1
	Wentylator osiowy o wydajności 5900 m3/h typ OFK EX-400/2A
	Kplt
	1
	Tywent
	KKS 90SAC30AN501




      

Wentylacja wywiew - Studnia odcieków Bunkra Odpadów (31-4006)
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Wt1 (90SAC50AN401)

	1
	STILO 2-130EX PA132EX
	Dachowy chemoodporny wentylator 
	
	Harmann





A.5 - Hala Kotłów , Hala IOS (51-4007)
[bookmark: _Toc409094279][bookmark: _Toc477431414]Wentylacja
	Lp.
	Opis
	jedn.
	ilość
	Producent
	Uwagi

	1
	Czerpnia ścienna typu Thunderbird
	kplt.
	50
	Robertson Ventosystem
	

	2
	Wywietrzak dachowy liniowy Heatmover
	kplt.
	20
	Robertson Ventosystem
	

	3
	Wentylator kanałowy RM 125/350 o wydajności 150 m3/h
	kplt.
	1
	Harman
	wraz z regulatorem prędkości obrotowej

	4
	Nagrzewnica elektryczna kanałowa HCD160 o mocy 2 kW, napięcie 230 V
	kplt.
	1
	Harman
	wraz z zewnętrznym nastawnikiem TR5K i czujnikiem pomieszczeniowym

	5
	Filtr kanałowy d=160 typ DF160
	szt.
	1
	Venture Industries
	

	6
	Aparat grzewczo wentylacyjny LEO FB 65 z nagrzewnicą wodną, zaworem dwupołożeniowym z siłownikiem, termostatem pomieszczeniowym i regulatorem prędkości obrotowej 
	szt.
	13
	FLOWAIR
	Wraz z termostatem i regulatorem prędkości obrotowej




A.7- Maszynownia (51-4013)
Wentylacja-nawiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Wtn1
(90SAE24AN501)
	1
	CRDV-C 315/315/
900
	Wentylator chemoodporny kanałowy ze wspornikiem do montażu sufitowego, ze złączem przeciwdrganiowym, wydajność 1850m3/h, m=28[kg], Pst=160 [Pa]
	Ø315
	Venture Industries

	2
	Ng1
(90SAE24AH101)
	1
	WHC400/1
	Kanałowa nagrzewnica okrągła wodna w obudowie kwasoodpornej blachy, z korkiem spustowym i odpowietrznikiem.
V= 1850 m3/h, Moc grzewcza 16,7 kW. Nagrzewnica z wbudowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem, współpracująca z zewnętrznym sterowaniem.
	Ø400
	Harmann

	3
	
Prs1 (90SAE10AA101)
Prs2 (90SAE11AA101)
Prs3 (90SAE12AA101)

	
1

1

1
	ST-JHG
	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem [230V]
	1100x1200
	Frapol

	4
	Prs4 (90SAE14AA101)
Prs5 (90SAE15AA101)
	1

1
	ST-JHG
	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem [230V]
	700x700
	Frapol


Wentylacja-wywiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Wt1
(90SAE22AN501)
	1
	Rufino p-oh 31m
	Wentylator chemoodporny dachowy z wylotem pionowym
	
	Tywent

	2
	Wt2
(90SAE21AN501)
	1
	Rufino 31b 3f
	Wentylator dachowy 
	
	Tywent

	3
	
Wt3 (90SAE20AN501)
Wt4
(90SAE19AN501)
Wt5
(90SAE18AN501)
	1

1

1
	PFD500 4d
	Wentylator dachowy

	
	Tywent


Ogrzewanie
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Ng2
(90SAE23AH101)

	1

	LEO AGRO
	Aparat grzewczo wentylacyjny chemoodporny z nagrzewnicą wodną, zaworem dwupołożeniowym z siłownikiem, termostatem pomieszczeniowym i regulatorem prędkości obrotowej, konsolą montażową
	
	Flowair

	2
	Ng3 (90SAE16AH101)
Ng4 (90SAE15AH101)
Ng5 (90SAE17AH101)

	1

1

1
	LEO FB 20
	Aparat grzewczo wentylacyjny z nagrzewnicą wodną, zaworem dwupołożeniowym z siłownikiem, termostatem pomieszczeniowym i regulatorem prędkości obrotowej, konsolą montażową
	
	Flowair




A.8 – Pomieszczenie węzła ciepłowniczego (51-4041)

Wentylacja nawiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	
Cz1

	
1

	ST-JWN
	Czerpnia ścienna prostokątna typ ST-JWN
malowana w kolorze RAL9006
	500x600
	Frapol

	2
	Prs1
(90SAI10AA101)
	1

	ST-JHG
	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V]
	500x600
	Frapol



Wentylacja wywiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	
Wt1
(90SAI30AN401)

	
1


	WDS-25

	Wentylator dachowy
	
	Tywent

	2
	
Wt2
(90SAI30AN402)
	
1

	PFD160/2
	Wentylator dachowy
	
	Tywent



Ogrzewanie - ciepło technologiczne
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	
Ng1
(90SAI20AH101)
Ng2
(90SAI20AH102)

	

1

1



	LEO FB 10
	Aparat grzewczo-wentylujący ze skrzynką mieszającą, filtrem powietrza EU3, króćcem elastycznym, z nagrzewnicą wodną o mocy
5,0 kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu grzałek i wentylatora, z termostatem, regulatorem prędkości obrotowej, wspornikami montażowymi do montażu na ścianie, m=10 kg
	
	Flowair




A.9 -  Sprężarkownia (51-4038)

Wentylacja nawiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	
Prs1 (90SAB21AA101)
Prs2 (90SAB21AA102)

	
1

1


	PS
	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V]
	1900x1400
	Smay

	2
	
Prs3 (90SAB21AA103)
Prs4 (90SAB21AA104)
	
1

1

	PS
	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V]
	1900x1850
	Smay





Wentylacja wywiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Wt1 (90SAB20AN401)

	1
	ML 200/950
	Wentylator kanałowy
	
	Harmann

	2
	Prs5 (90SAB31AA101)
Prs6 (90SAB30AA101)
Prs7 (90SAB41AA101)
Prs8 (90SAB40AA101)
Prs9 (90SAB51AA101)
Prs10 (90SAB50AA101)
Prs11 (90SAB61AA101)
Prs12 (90SAB60AA101)
	1

1

1

1

1

1

1

1

	PS
	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V] (na sprężarkch)
	1900x1200
	Smay



Ogrzewanie
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	
AGW1 (90SAB10AH101)

	
1

	LEO EL
	Nagrzewnica elektryczna o mocy 9 kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu grzałek i wentylatora, z termostatem, konsolą do montażu na ścianie, m=23,5 kg
	726x600
x630
	Flowair




A.11 – Warsztat Utrzymania Ruchu (51-4063)

Wentylacja nawiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	
1
	
Ng1
	
1
	
WHC200/1
	Kanałowa nagrzewnica okrągła z kołnierzami wodna V= 400 m3/h, moc grzewcza 5,1 kW, Pst=19[Pa]
	Ø200
	Harmann

	2
	Wtn1
	1
	ML200/950
	Wentylator kanałowy, wydajność 400m3/h, Pst=195[Pa]
	Ø200
	Harmann

	3
	F
	1
	FBB
	Kasetowy filtr kanałowy z wkładem kieszeniowym klasy EU7, Pst=25[Pa]
	Ø250
	Harmann



Wentylacja wywiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Wt1
	
1

	WDS-25 1f
	Wentylator dachowy, wydajność 200m3/h, 
wraz z automatycznym regulatorem prędkości obrotowej, podstawą dachową DSF200 do dachów skośnych w wersji N, złączem p. drganiowym, króćcem wlotowym 
	
	Tywent

	2
	Wt2
	
1

	PFD315/4 1f
	Wentylator dachowy, wydajność 2400m3/h,
wraz z automatycznym regulatorem prędkości obrotowej, podstawą dachową tłumiącą do dachów skośnych w wersji N, złączem p. drganiowym, króćcem wlotowym 
	
	Tywent

	3
	Wz1
	1
	WPD
	wentylator dachowy 
	Ø200
	Smay



Ogrzewanie - ciepło technologiczne
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	
AGW1

	
1

	LEO FB 45
	Aparat grzewczo-wentylujący ze skrzynką mieszającą, filtrem powietrza EU3, króćcem elastycznym, czerpnią  malowaną w kolorze RAL9006, z nagrzewnicą wodną o mocy 38,1 kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu grzałek i wentylatora, z termostatem, regulatorem prędkości obrotowej, wspornikami montażowymi do montażu na ścianie, m=50 kg
	
	Flowair




A.13, A.14, A.17 – Budynek elektryczny (51-4065)

Wentylacja nawiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Cw
	1
	BD-2(50)
	Dachowa centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna 
	
	VBW

	2
	Wtn6
	1
	CRDV-C 315/315/
1400/900
	Wentylator chemoodporny kanałowy w wykonaniu zgodnym z wymogami dyrektywy ATEX, wydajność 3800m3/h, m=43[kg], Pst=280[Pa]
	Ø315
	Venture Industries

	3
	Ng1
	1
	EN-30X40-13,0-3-A INOX, IP65
	Kanałowa nagrzewnica
	
	Termex



Wentylacja wywiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	
Wt1
Wt4

	
1
1

	JETTEC 560/9600S
	Wentylator kanałowy, wydajność 8400m3/h, m=38[kg], Pst=150[Pa],
wraz z regulatorem prędkości obrotowej oraz żaluzją wywiewną aluminiową
	Ø564
	Harmann

	2
	
Wt2

	
1

	Farm-50/4
	Wentylator osiowy ścienny
	
	Tywent

	3
	Wt3

	1

	JETTEC 450/5000S
	Wentylator osiowy ścienny, wydajność 3750m3/h, m=18,4[kg], Pst=175[Pa],
wraz z regulatorem prędkości obrotowej oraz żaluzją wywiewną aluminiową
	Ø450
	Harmann

	4
	
Wt5
Wt6
Wt7
	
1
1
1
	Farm-56a/4
	Wentylator osiowy ścienny (+6,25)
	
	Tywent

	5
	Wt8
	1
	Rudi 50
	Wentylator osiowy ścienny
	
	Tywent

	6
	Wt9
	1
	OFK-355/2B
	Wentylator chemoodporny kanałowy
	
	Tywent

	7
	Pr3
	1
	AL-JHZ
	Przepustnica wielopłaszczyznowa typ AL-JHZ prostokątna z kołami zębatymi –przeciwbieżna (+6,25)
	300x200
	FRAPOL
Sp. Z  o.o.

	8
	Pr4
	1
	AL-JHZ
	Przepustnica wielopłaszczyznowa typ AL-JHZ prostokątna z kołami zębatymi –przeciwbieżna (+10,625)
	425x125
	j.w.

	9
	Pr1
	3
	DR
	
Przepustnica jednopłaszczyznowa typ DR okrągła (0,00, +3,80)

	ø200
	j.w.



A.18- Pomieszczenie waloryzacji żużla (31-4075)

Wentylacja nawiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Prs1
(90SAM10AA101)
Prs2
(90SAM10AA102)
Prs5
(90SAM10AA105)
Prs6
(90SAM10AA106)
	1

1

1

1
	ST-JHG
	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V]
	900x1100
	Frapol

	2
	Prs3
(90SAM10AA103)
Prs4
(90SAM10AA104)
Prs7
(90SAM10AA107)
Prs8
(90SAM10AA108)
	1

1

1

1
	ST-JHG
	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V]
	900x850
	Frapol

	3
	Prs9
(90SAM70AA101)
	1

	ST-JHG
	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V]
	900x1000
	Frapol

	4
	Prs10
(90SAM70AA102)
	1

	ST-JHG
	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V]
	900x1250
	Frapol

	5
	Wtn1
(90SAM40AH101)
	1
	ML
	Wentylator kanałowy, wydajność 200m3/h, Pst=230[Pa]
	Ø200
	Harmann

	6
	Ng5
(90SAM40AN501)
	1
	WHC200/1
	Kanałowa nagrzewnica okrągła wodna, z korkiem spustowym i odpowietrznikiem.
V= 200 m3/h, Moc grzewcza 5,0 kW. Nagrzewnica z wbudowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem, współpracująca z zewnętrznym sterowaniem.
	Ø200
	Harmann

	7
	F
	1
	FBB
	Kasetowy filtr kanałowy z wkładem kieszeniowym klasy EU7.
	Ø200
	Harmann



Wentylacja wywiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	
Wz1

	
1

	C
	Wyrzutnia ścienna okrągła typ C wykonana z blachy stalowej ocynkowanej malowana w kolorze RAL9006, stałe pióra. Głębokość zabudowy 110 mm.
	Ø200
	Frapol

	2
	Wt4
(90SAM60AH101)
	1
	ML
	Wentylator kanałowy, wydajność 200m3/h, Pst=230[Pa]
	Ø200
	Harmann

	3
	
Wt1
(90SAM30AN401)
Wt2
(90SAM30AN402)

	
1

1

	PFD-500/4D
	Wentylator dachowy
	
	Tywent

	4
	
Wt3
(90SAM90AN401)
	
1

	PFD-355/4
	Wentylator dachowy

	
	Tywent

	5
	Z Pomieszczeń magazynowania chemii
	1
	ML PRO 200/1200
	Wentylator wyciągowy
	
	Harmann



Ogrzewanie - ciepło technologiczne
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	
Ng1
(90SAM20AH101)
Ng2
(90SAM20AH102)
Ng3
(90SAM20AH103)

	
1

1

1


	LEO FB 45
	Aparat grzewczo-wentylujący ze skrzynką mieszającą, filtrem powietrza EU3, króćcem elastycznym, z nagrzewnicą wodną o mocy 30,0 kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu grzałek i wentylatora, z termostatem, regulatorem prędkości obrotowej, wspornikami montażowymi do montażu na ścianie, m=18 kg
	
	Flowair

	2
	Ng4
(90SAM80AH101)

	1
	LEO FB 10
	Aparat grzewczo-wentylujący ze skrzynką mieszającą, filtrem powietrza EU3, króćcem elastycznym, z nagrzewnicą wodną o mocy   8,1 kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu grzałek i wentylatora, z termostatem, regulatorem prędkości obrotowej, wspornikami montażowymi do montażu na ścianie, m=10 kg
	
	Flowair




A.19 – Magazyn Technologiczny (31-4044)

Wentylacja nawiew
	1
	Prs1
(90SAK10AA101)

	1

	ST-JHG
	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V]
	1200x1400
	Frapol



Wentylacja wywiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Wt1
(90SAK30AN401)
Wt3
(90SAK30AN403)

	
1

1


	PFD 355/4
	Wentylator dachowy
	
	Tywent

	2
	
Wt2
(90SAK30AN402)

	

1



	PFD160/2
	Wentylator dachowy
	
	Tywent




Ogrzewanie - ciepło technologiczne
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	
Ng1
(90SAK20AH101)
Ng2
(90SAK20AH102)
Ng3
(90SAK20AH103)
Ng4
(90SAK20AH104)
	
1

1

1

1

	LEO FB 20
	Aparat grzewczo-wentylujący ze skrzynką mieszającą, filtrem powietrza EU3, króćcem elastycznym, z nagrzewnicą wodną o mocy 15,0 kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu grzałek i wentylatora, z termostatem, regulatorem prędkości obrotowej, wspornikami montażowymi do montażu na ścianie, m=12 kg
	
	Flowair



A.20 – Hala IOŚ (31-4021)

Wentylacja nawiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Cw1
(90SAL40AH901)

	1
	BS mini 700
	Centrala wentylacyjna nawiewna
	
	VBW

	2
	Prs1
(90SAL10AA101)
Prs3
(90SAL10AA103)
Prs9
(90SAL10AA109)
Prs11
(90SAL10AA111)
Prs13
(90SAL10AA113)
	1

1

1

1

1
	ST-JHG-1200-1100-Y00 LF230V
	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V]
	1200x1100
	Frapol

	3
	Prs2
(90SAL10AA102)
Prs4
(90SAL10AA104)
Prs10
(90SAL10AA110)
Prs12
(90SAL10AA112)
Prs14
(90SAL10AA114)
	1

1

1

1

1

	ST-JHG-1200-1000-Y00 LF230V
	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V]
	1200x1000
	Frapol

	4
	Prs5
(90SAL10AA105)
Prs6
(90SAL10AA106)
Prs7
(90SAL10AA107)
Prs8
(90SAL10AA108)

	1

1

1

1
	ST-JHG-1200-900-Y00 LF230V
	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V]
	1200x900
	Frapol

	5
	Rg1
(90SAL40AA901)

	1
	CAV-R-250
	Regulator stałego przepływu powietrza – 600 m3/h
	Ø250
	Frapo

	6
	
Kz

	2
	
88.250.L.460Y 
	
Klapa zwrotna chemoodporna do zabudowy pionowej
	Ø250
	Chemo-went

	7
	
	1
	Stratos-Z 25/1-8 PN 16
	
Pompa
	
	Wilo



Wentylacja nawiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Wt1
(90SAL30AN401)
Wt2
(90SAL30AN402)
Wt3
(90SAL30AN403)
Wt4
(90SAL30AN404)
Wt5
(90SAL30AN405)
	
1

1

1

1

1

	PFD500 4d
	Wentylator dachowy

	
	Tywent

	2
	Wt6
(90SAL30AN406)

	1


	Rufino p-oh 35m
	Wentylator dachowy chemoodporny

	
	Tywent

	3
	
Wt7
(90SAL30AN407)

	

1



	Rufino p-oh 35m
	Wentylator dachowy chemoodporny 
	
	Tywent

	4
	
Wt8
(90SAL30AN408)

	

1



	Rufino p-oh 25m
	Wentylator dachowy chemoodporny
	
	Tywent





Ogrzewanie - ciepło technologiczne
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	
Ng1
(90SAL20AH101)
Ng2
(90SAL20AH102)
Ng3
(90SAL20AH103)
Ng4
(90SAL20AH104)
Ng5
(90SAL20AH105)
	
1

1

1

1

1
	LEO FB 20
	Aparat grzewczo, filtrem powietrza EU3, króćcem elastycznym, z nagrzewnicą wodną o mocy 15,3 kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu grzałek i wentylatora, z termostatem, regulatorem prędkości obrotowej, wspornikami montażowymi do montażu na ścianie, m=12 kg
	
	Flowair

	2
	
	
5
	
	Zawór regulacyjno - równoważący AB-QM GZ z siłownikiem AME110NL
DN20
	
	Danfoss

	3
	
	
5

	
	Zawór trójdrogowy z siłownikiem AME130
VZ3 DN15, kvs=1,60
	
	Danfoss




A.22 i A.23 - Pom. elektryczne w Hali IOŚ (51-4097)

Wentylacja nawiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Cw
	1
	BS mini 1400 
	Centrala wentylacyjna sekcyjna nawiewna (strona obsługi lewa) z pełnym katalogowym zestawem automatyki. 
Skład centrali:
- króćce elastyczne
- przepustnica z siłownikiem
- filtr kieszeniowy G4
- nagrzewnica elektryczna, 
- wentylator nawiewny z falownikiem
Przepływ powietrza:
Nawiew - Vp = 700 m3/h
W dostawie również  rama. Dane techniczne wg załączonej oferty.
	
	VBW

	2
	Pr1
	1
	CAV-R
	Regulator stałego objętościowego strumienia przepływu powietrza V = 250 m3/h
	Ø160
	Frapol




Wentylacja wywiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	
Wt1
Wt2

	
1
1

	JETTEC 560/9600S
	Wentylator kanałowy, wydajność 7150m3/h, m=38[kg], Pst=290[Pa],
wraz z regulatorem prędkości obrotowej oraz żaluzją wywiewną GSA 560 malowaną w kolorze RAL9006
	Ø564
	Harmann

	2
	Wt3
Wt4

	1
1

	JETTEC 450/5000S
	Wentylator kanałowy, wydajność 4300m3/h, m=18,4[kg], Pst=150[Pa],
wraz z regulatorem prędkości obrotowej oraz żaluzją wywiewną GSA 450 malowaną w kolorze RAL9006
	Ø450
	j.w.

	3
	Wt5
	1
	JETTEC 200/900S
	Wentylator kanałowy, wydajność 400m3/h, m=2,9[kg], Pst=200[Pa], wraz z regulatorem prędkości obrotowej oraz żaluzją wywiewną GSA 200 malowaną w kolorze RAL9006 oraz siatką ochronną SG-2 200
	Ø200
	j.w.

	4
	Wt6
	1
	JETTEC 200/900S
	Wentylator kanałowy, wydajność 200m3/h, m=2,9[kg], Pst=225[Pa], wraz z regulatorem prędkości obrotowej oraz żaluzją wywiewną GSA 200 malowaną w kolorze RAL9006 oraz siatką ochronną SG-2 200
	Ø200
	j.w.



E.2 – Magazyn Części (31-4087)

Wentylacja nawiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Prs1
(90SAT10AA101)

	1


	-
	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V]
	800x1000
	Alnor



Wentylacja wywiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Wt1
(90SAL30AN401)

	
1



	WDS-25
	Wentylator dachowy, wydajność 1500m3/h, 
Pst=250 [Pa]/ 100 [Pa] ,
z cokołem tłumiącym, złączem elastycznym na podstawie dachowej skośnej w wersji N (6°)
	
	Tywent

	2
	Wt2
(90SAL30AN402)

	

1



	PFD-315/6D
	Wentylator dachowy, wydajność 1000m3/h,
Pst=300 [Pa],
z cokołem tłumiącym, złączem elastycznym na podstawie dachowej skośnej w wersji N (6°)
	
	Tywent 



Ogrzewanie  
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	
Ng1
(90SAT20AH101)
Ng2
(90SAT20AH102)
Ng3
(90SAT20AH103)
Ng4
(90SAT20AH104)
	
1

1

1

1

	FB 10V 
	Aparat grzewczy elektryczny
	
	Flowair






G.1 – Stanowisko Rozładunku Wegla Aktywnego BIG-BAG (31-4089)

Wentylacja nawiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Wtn1
(90SAU30AN401)
	1
	PFK-EX-315/2 3G/3D
	Wentylator dwubiegowy kanałowy
	
	Tywent

	2
	Ng1 (90SAU30AH101)
	1
	VFL-EX M
	Kanałowa nagrzewnica prostokątna z kołnierzami elektryczna z atestem ATEX. 
V= 580 m3/h, Moc grzewcza 8 kW. Nagrzewnica z wbudowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem, współpracująca z zewnętrznym sterowaniem.
	300 x 200
	Veab

	3
	F1
	1
	DFR-80/50EU3
	
Filtr kanałowy EU3

	800 x500
	Venture Industries




Wentylacja wywiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Wt1
(90SAU40AN401)
	1
	PFD-EX-315/2 3G/3D
	Wentylator dwubiegowy dachowy
	
	Tywent



Ogrzewanie
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	
Ng2
(90SAU30AH102)

	

1


	FE2-400350-069T
	Przeciwwybuchowa elektryczna nagrzewnica powietrza w obudowie ognioszczelnej o mocy 6,9 kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu grzałek i wentylatora, z termostatem, regulatorem prędkości obrotowej, z wspornikami do montażu na ścianie WMK, m=74,5 kg
	
	TOM-EL



G.2 – Budynek zbiornika NaOH (51-4047)

Wentylacja nawiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Cw2
(90SAU10AH901)

	1
	BD-1 (50)
	Centrala wentylacyjna sekcyjna nawiewna (strona obsługi prawa) w wykonaniu zewnętrznym, z pełnym katalogowym zestawem automatyki i panelem operatorskim.
 Dane techniczne wg załączonej karty katalogowej.
	
	VBW



Wentylacja wywiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Wt1
(90SAU20AN401)
	1
	PFD OH-315/4
	Wentylator chemoodporny dachowy z wylotem pionowym, wydajność 2400m3/h, 
	Ø315
	Tywent



K.1 – Portiernia (51-4030)

Wentylacja nawiew
	Nr
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Producent

	1
	1
	Zestaw nawiewny
	Zestaw kanałowy średnicy fi 160 składający się z filtra kanałowego z wkładem kieszeniowym klasy EU7, wentylatora typ ML 160 oraz nagrzewnicy elektrycznej HCD 160/3 
	Harmann



Wentylacja wywiew
	Nr
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Producent

	1
	1
	ACUBOX 125  
	Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych
	Harmann



L.1 – Budynek Pompowni Wody z Duńczycy (51-4036)

Wentylacja nawiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Prs1
Prs2
Prs3
Prs4
	1
1
1
1
	ST-JHG
	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V]
	900x1125
	Frapol

	2
	Wtn1
	1
	ML
	Wentylator kanałowy, wydajność 200m3/h, Pst=230[Pa]
	Ø200
	Harmann

	3
	Ng1
	1
	HCD
	Kanałowa nagrzewnica elektryczna w obudowie Z galwanizowanej stali blachy stalowej.
V= 200 m3/h, Moc grzewcza 1,5kW. Nagrzewnica z wbudowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem, współpracująca z zewnętrznym sterowaniem.
	Ø125
	Harmann

	4
	F
	1
	FBB
	Kasetowy filtr kanałowy z wkładem kieszeniowym klasy EU7.
	Ø200
	Harmann



Wentylacja wywiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	
Wt1

	
1

	WAF/315/2/3800T
	Wentylator osiowy ścienny, wydajność 2500m3/h, Pst=200[Pa], wraz z regulatorem prędkości obrotowej oraz żaluzją wywiewną GSA 315 malowaną w kolorze RAL9006
	Ø315
	Harmann

	2
	Wt2
	1
	ML
	Wentylator kanałowy, wydajność 150m3/h, Pst=180[Pa]
	Ø200
	Harmann

	3
	
Wt3
Wt4

	
1
1

	RF/4-500T SN
	Wentylator dachowy, wydajność 6500 m3/h,
m=40 [kg], Pst=220 [Pa],
wraz z regulatorem prędkości, podstawą dachową tłumiącą do dachów skośnych
	
	Venture Industries

	4
	
Wt5

	
1

	RF/2-200SN
	Wentylator dachowy, wydajność 1200 m3/h,
m=11 [kg], Pst=233 [Pa],
wraz z regulatorem prędkości obrotowej, podstawą dachową tłumiącą do dachów skośnych w wersji N, złączem p. drganiowym, króćcem wlotowym 
	
	Venture Industries



Ogrzewanie .
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	AGW1
AGW2
	1
1
	LEO EL
	Nagrzewnica elektryczna o mocy 16 kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu grzałek i wentylatora, z termostatem, konsolą do montażu na ścianie, m=23,5 kg
	726x600
x630
	Flowair



L.3 – Budynek Wstępnego Oczyszczania Wody z Duńczycy (31-4052)

Wentylacja  
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	NW1 
	1
	
	filtr ∅200 KO EU4
	∅200
	-

	2
	NW2
	1
	
	wentylator LABB2-125/650T

	
	Harmann

	3
	NW3
	1
	
	Nagrzewnica elektryczna KO ENO-200-5,0-3-A  INOX, IP65
	∅200
	Termex

	4
	NW4
	2
	
	czerpnia i przepustnica z  siłownikiem on/off 230V, wym. 500x500mm

	500x500
	-

	5
	W1
	1
	
	wentylator dachowy PFD160/2D
	∅160
	Tywent

	6
	W2
	1
	
	Wentylator kanałowy Harmann ML200- bocznba ściana
	∅200
	Harmann

	7
	AGW1
	3
	
	Aparat grzewczo wentylacyjny LEO FB 20V z nagrzewnicą wodną, zaworem dwupołożeniowym z siłownikiem, termostatem pomieszczeniowym i regulatorem prędkości obrotowej
	
	Flowair


 
M.1 – Pompownia P.POŻ. (51-4027)

Wentylacja nawiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	(90SAO10AA101, 90SAO10AA102,
90SAO10AA103,
90SAO10AA104,
90SAO10AA105,
90SAO10AA106,
90SAO10AA107,
90SAO10AA108,
90SAO10AA109,
90SAO10AA110, 90SAO10AA111, 90SAO10AA112,
90SAO10AA113,
90SAO10AA114,
90SAO10AA115,
90SAO10AA116,
90SAO10AA117,
90SAO10AA118,
90SAO10AA119,
90SAO10AA120)
	20


	ST-JHG-900-800-Y00 LF230V
	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V]
	900 x800
	Frapol



Wentylacja nawiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	 (90SAO30AN405)

	

1



	TH
500/160
	Wentylator promieniowy dachowy, wraz z automatycznym regulatorem prędkości obrotowej, podstawą dachową tłumiącą do dachów skośnych RS-3 300, wydajność 300 m3/h,
m=3.8 [kg], P=50 [W], Pst=170 [Pa], U=230[V], I=0,23[A]
	Ø160
	Venture Industries

	2
	(90SAO30AN401)
(90SAO30AN402)
(90SAO30AN403)
(90SAO30AN404)
	

1
1
1
1


	DRVF
630/25-6R
	Wentylator promieniowy dachowy, wydajność 18600 m3/h, m=220 [kg], P=3[kW], Pst=120[Pa], U=400[V], I=7,9[A]
Osadzony na cokole dla dachów ze spadkiem 3%, o wysokości 500mm
	a=1272,b=1272
	BSH





Ogrzewanie 
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	
NE1
(90SAO20AH101)
NE2
(90SAO20AH102)

	
1

1

	SE06
	Nagrzewnica elektryczna Panther z pełną automatyką m=21[kg],Pg=6[kW],U=400[V],Ig=8,7[A],
	a=450, b=510,
h=520
	Frico



N-Kotłownia Dodatkowa (51-4056)

Wentylacja nawiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Ng1
	1
	HCD
	Kanałowa nagrzewnica elektryczna V= 150 m3/h, Moc grzewcza 2,0kW. Nagrzewnica z wbudowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem, z wbudowanym układem automatyki oraz pomieszczeniowym czujnikiem temperatury oraz nastawnikiem.
	Ø160
	Harmann

	2
	Wtn1
	1
	ML 200/900
	Wentylator kanałowy, wydajność 150m3/h, Pst=240[Pa]
	Ø200
	Harmann

	3
	F
	1
	FBB
	Kasetowy filtr kanałowy z wkładem kieszeniowym klasy EU7.
	Ø200
	Harmann

	4
	
Prs1
Prs2
	1
1
	ST-JHG
	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V]
	1000x1000
	Frapol



Wentylacja wywiew
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Wt1
	1
	ML 200/900
	Wentylator kanałowy, wydajność 150m3/h, Pst=240[Pa]
	Ø200
	Harmann



Ogrzewanie - ciepło technologiczne
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	
AGW1
AGW2

	
1
1

	LEO FB 20
	Aparat grzewczo-wentylujący ze skrzynką mieszającą, filtrem powietrza EU3, króćcem elastycznym, z nagrzewnicą wodną o mocy 15,0 kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu grzałek i wentylatora, z termostatem, regulatorem prędkości obrotowej, wspornikami montażowymi do montażu na ścianie, m=11,4 kg
	
	Flowair



O – Garaż (31-4077)

	Nr
	Sys.
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	
	4
	
	Aparat ogrzewczy TROPI1-I z nagrzewnicą wodną z wyłącznikami serwisowymi WS-3
	520*530*360mm
	Juwent

	2
	
	1
	
	Szafka zasilająco sterująca ZS4/1
	500*400*200
	Juwent

	3
	
	4
	
	Termostat z programatorem czasowym TPP
	
	Juwent

	4
	
	4
	
	Zawór mieszający V20-110, Dn20,
Kvs = 4.0 m3/h z siłownikiem
	
	Juwent




Budynek Pompowni Wody sieciowej I SUW

Wentylacja
	
Nr
	Poz.
	Szt.
	charakterystyka
	Wyszczególnienie
	Producent

	
1
	WW1, 
WW2, 
WW3,
WW4

	
4
	V=8725m3/h;  
dP=220Pa; 
Ne=1,65kW
	Wentylator dachowy wywiewny typ WDV-50-
AC/4J z podstawą dachową typ PU ze
skrzynką zasilająco-sterującą, termostatem
pomieszczeniowym i zegarem czasowym
	Juwent

	
2
	
WW3
	
1
	V=1340m3/h;  
dP=169Pa; 
Ne=0,1kW
	Wentylator dachowy wywiewny typ CTVT/6-
250 z podstawą dachową typ RS-I-6°-560
z termostatem
	Venture

	
3
	
WŁ
	
1
	V=125m3/h; 
dP=25Pa;  
Ne=0,02kW
	Wentylator łazienkowy wywiewny typ Silent

200
	Venture

	
4
	      
        NG1-NG3
	
3
	Q=12kW
	Nagrzewnica grzewcza elektryczna typu 
AGE-4-12 ze skrzynką Z-S, termostatem 
zabezpieczającym RD i dwustopniowym 
regulatorem temp. współpracującym z 
czujnikiem.
	Juwent

	5
	           
             GE1
	
1
	Q=0,5 kW
	Grzejnik elektryczny typ GKE-S  
z wyposażeniem i termostatem 
pomieszczeniowym  
	Juwent

	6
	            
             GE2
	
1
	Q=1,4kW
	Grzejnik elektryczny typ GKE-S  
z wyposażeniem i termostatem 
pomieszczeniowym
	Juwent



Budynek Administracyjny A.1.1

Urzadzenia wentylacyjno -grzewcze
	Nr
	Oznaczenie
	Szt.
	Typ
	Nazwa
	Wymiary
	Producent

	1
	Wt1 

	1
	SB-16B
	Wentylator dachowy, wydajność 500m3/h; spręż 450 Pa
Moc: 370 W 

	
	Tywent

	2
	Wt2

	1
	WDS16B
	Wentylator dachowy, wydajność 860m3/h; spręż 370 Pa
Moc: 85 W 

	
	Tywent

	3
	Wt4
	1
	ICB250/1100

	Wentylator kanałowy, wydajność 450m3/h; spręż 320 Pa 
Zasilanie 230/50  [V/Hz] 
Moc: 124 W 

	
	Havaco

	4
	Ng1
	1
	HCD250/6kW
	Nagrzewnica kanałowa elektryczna o mocy P=3/5/6 kW, 2~400V 
	
	Harmann

	5
	Cz1
	1
	-
	Czerpnia ścienna prostokątna
malowana w kolorze RAL9006
	400 x 250
	-

	6
	Cz2
	1
	-
	Czerpnia ścienna okrągła
malowana w kolorze RAL9006
	Φ450
	-

	7
	Ku1
(90SAY30AH101)
	1
	ELIS T2-W-200
	Kurtyna powietrzna drzwiowa ELIS T2-W-200 wraz z magnetycznym czujnikiem drzwiowym DCe, zaworem trójdrogowym z siłownikiem SRS3d, termostatem pomieszczeniowym z wbudowanym trójstopniowym przełącznikiem zmiany biegów TS
	
	Flowair

	8
	Pob
	1
	Yonos PICO 25/1-8
	Pompa obiegowa, wydajność: 
V=1,03 m3/h, 
H=68  kPa
	DN25
	Wilo

	Zestaw nawiewno-wywiewny-NW1

	9
	NW1-1
	2
	-
	Tłumik hałasu Φ450 mm, L=1000mm
	-
	-

	10
	NW1-2
	1
	NWR 500x500 1R
	nagrzewnica wodna NWR, przyłącze R ¾”, parametry c.t. 80/60oC 
	500x500
	Promont

	11
	NW1-3
	2
	JETTEC 355/5000s
	Wentylator kanałowy 
Moc: 0,960 kW, U=230V/50Hz, spręż 930 Pa
	Φ355
	Harmann

	12
	NW1-4
	1
	PAG
	Krzyżowy wymiennik ciepła 
	-
	BARBOR

	13
	NW1-5
	1
	DFK 400
	Filtr nawiewu typ EU7
	-
	Venture Industries

	14
	NW1-6
	1
	DFK 400
	Filtr wyciągu typ EU3
	-
	Venture Industries

	15
	NW1-7
	2
	-
	Przepustnica zamykająca z siłownikiem 
	Φ450
	Alnor/Belimo




