## SPECYFKACJA TECHNICZNA

|  |  |
| --- | --- |
| **MINIMALNE PARAMETRY (WYMAGANIA)** | **PARAMETRY PROPONOWANE  (ODPOWIEDNIO WPISAĆ PARAMETR LUB TAK /NIE** |
| Kolor: biały metalizowany/czarny metalizowany/ szary metalizowany |  |
| Silnik: **hybryda plug-in**, pojemność od 1,4 dm3 do 2,0 dm3 , |  |
| Moc: min.: 200 KM |  |
| skrzynia biegowa automatyczna |  |
| homologacja – osobowy, pięciomiejscowy; |  |
| minimalny zakres systemów bezpieczeństwa: elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) z układem kontroli trakcji (TA), układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA), układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA); |  |
| system przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich siedzeń; |  |
| minimalny zakres bezpieczeństwa w zakresie poduszek powietrznych: poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu; poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń; |  |
| wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu; |  |
| bezkluczykowy dostęp (otwarcie samochodu i uruchamianie silnika); |  |
| kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania’ |  |
| autoalarm; |  |
| immobiliser; |  |
| czujniki parkowania z przodu i z tyłu (kamera cofania z szerokim polem widzenia); |  |
| tempomat; |  |
| system monitorowania ciśnienia w oponach; |  |
| system wlewu paliwa tak aby uniemożliwić zatankowanie niewłaściwego paliwa; |  |
| system Auto-Start-Stop; |  |
| ogranicznik prędkości; |  |
| system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu; |  |
| komputer pokładowy; |  |
| reflektory Full LED; |  |
| reflektory automatyczne – włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła; |  |
| przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów; |  |
| tylne światło przeciwmgielne; |  |
| elektryczne szyby przód i tył, z funkcją otwierania i zamykania wszystkich szyb; |  |
| minimum 17” felgi aluminiowe; |  |
| Wymiary: *liftback* – długość minimum 4650 mm; szerokość z lusterkami bocznymi minimum 2030 mm; wysokość całkowita bez obciążenia relingów i bagażnika dachowego minimum 1400 mm, użyteczna pojemność przestrzeni bagażowej przy 5 osobach minimum 440 l. |  |
| pojemność zbiornika minimum 40l; |  |
| Emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi min. EURO 6; |  |
| Deklarowana Emisja CO2 w cyklu mieszanym (WLTP) nie większa niż 50 g/km |  |
| konsola centralna - z przesuwanym podłokietnikiem, schowkiem zamykanym  i gniazdkiem 12V; |  |
| konsola dachowa z lampkami LED w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń; |  |
| radioodtwarzacz - kolorowy wyświetlacz min. 8", Apple CarPlay, Android Auto, zestaw głośnomówiący z Bluetooth, funkcja wzywania pomocy, min. 1x USB, zdalne sterowanie na kierownicy, min. 6 głośników, wyświetlacz na tablicy zegarów min. 4.2" kolorowy; |  |
| klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury; |  |
| oświetlenie wnętrza - LED: przestrzeni na nogi, wnęk na klamki, schowków |  |
| w drzwiach, konsoli centralnej; lampki sufitowe w pierwszym i drugim rzędzie foteli; |  |
| fotele - z tapicerką materiałową w kolorze jasnym (beż, szary), czarnym, grafitowym; |  |
| fotel kierowcy - elektryczna regulacja położenia, pochylenia oparcia, wysokości i pleców odcinek lędźwi; |  |
| fotel pasażera - ręczna regulacja pochylenia oparcia, wysokości i pleców odcinek lędźwi; |  |
| przednie fotele podgrzewane; |  |
| tylna kanapa - oparcie składane w proporcji 60:40; |  |
| lusterka boczne – składane elektrycznie, sterowane i podgrzewane elektrycznie, z kierunkowskazami, obudowy lakierowane w kolorze nadwozia; |  |
| wycieraczki przedniej szyby – sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu; |  |
| automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne; |  |
| hamulec postojowy - sterowany elektrycznie, z funkcją Auto Hold; |  |
| kierownica max. 3-ramienna, wykończona skórą, wielofunkcyjna; |  |
| kolumna kierownicy - z regulacją pochylenia i odległości; |  |
| przycisk rozrusznika + 2 kluczyki; |  |
| zderzaki i klamki w kolorze nadwozia; |  |
| wszystkie pasy bezpieczeństwa z napinaczami; |  |
| wspomaganie układu kierowniczego; |  |
| obrotomierz; |  |
| przyciemniane tylne szyby; |  |
| podgrzewana przednia i tylna szyba; |  |
| regulacja kąta ustawienia reflektorów - automatyczna; |  |
| kieszenie z tyłu oparć przednich foteli; |  |
| w bagażniku gniazdo zasilania 12V; |  |
| lakier metalizowany; |  |
| chlapacze komplet; |  |
| dywaniki komplet z przodu i tyłu (welurowe + gumowe); |  |
| opony zimowe wraz z drugim kompletem felg aluminiowych i hotelem opon; |  |
| wyposażenie: gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kpl. narzędzi; |  |
| pełny pakiet serwisowy związany z obsługą samochodu (m.in. wymiana i dolewanie płynów, wymiana piór wycieraczek, wymiana elementów zużywających się m.in. klocki, tarcze, elementy zawieszenia) |  |
| samochód zastępczy bez limitu |  |

.................................. , dnia ...................... …….……….........................................................

*(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*