......................................

**(pieczęć Wykonawcy)**

**Zamawiający:**

**Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.**

**ul. Logistyczna 22**

**70-608 Szczecin**

## FORMULARZ OFERTOWY

1. **DANE WYKONAWCY:**

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:….…………………………………………………………………………….

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców:……………..……………….………………………..……….……………………………………………………………..

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

Telefon kontaktowy ............………………………………………………………………………………………………………………....………………….…

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.……………………………………………………………..………………….………………………

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

e-mail ………………………………………

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): ………………………………………………………………………………………………..

1. W odpowiedzi na ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Dostawa zestawów naprawczych do dozowników chemii w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.”:**
	1. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w Specyfikacji warunków zamówienia za Cenę: ……………………………………… złotych (słownie: ……………………………) netto plus podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce ………%, tj. ……………………………………..złotych (słownie:………………………………..), tj. ……………………………………..złotych (słownie:………………………………..) brutto, po cenach jednostkach określonych poniżej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa części** | **Ilość sztuk** | **Cena jednostkowa netto za 1 sztukę** | **Cena jednostkowa brutto za 1 sztukę** | **Cena****całkowita brutto (kol. 3 x kol. 5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | Zestaw naprawczy do pompy GRUNDFOS lub równoważny odpowiadający posiadanemu typowi pompy: * typ pompy: **DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31|001FG**
* zawór ssący
* zawór tłoczny
* membrana
 | **6** |  |  |  |
| **2** | Zestaw naprawczy do pompy GRUNDFOS lub równoważny odpowiadający posiadanemu typowi pompy: * typ pompy: **DDC 6-10 AR-PV/V/C-F-31|001FG**
* zawór ssący
* zawór tłoczny
* membrana
 | **2** |  |  |  |
| **3** | Zestaw naprawczy do pompy GRUNDFOS lub równoważny odpowiadający posiadanemu typowi pompy: * typ pompy: **DDC 6-10 AR-PVC/E/C-F-31|001**
* zawór ssący
* zawór tłoczny
* membrana
 | **2** |  |  |  |
| **4** | Zestaw naprawczy do pompy FilDrop (Emec) lub równoważny odpowiadający posiadanemu typowi pompy: Typ pompy: (Code): AMF10015K0000B00A000Dane techniczne pompy:Descr.: AMSMF 1015FP 230V AC- U: 230 V AC 50-60 Hz- A: 0,18 - IP65- kPa: 1000 – bar 10 – psi 145- S/N: 17065350100000004- l/h: 15,00 – gph: 3,98Skład zestawu naprawczego:- kompletny zestaw uszczelniający zaworu tłocznego pompy AMSMF zawierający „kit fissagio tubo” i „kit valvola mandata”- kompletny zestaw uszczelniający zaworu ssawnego pompy AMSMF zawierający „kit fissagio tubo” i „kit valvola aspirazione” - zestaw głowicy pompy AMSMF zawierający: głowica („corpo pompa M „AMS/T” 6X8 PVDF+FP+CE+RINFORZO”), o-ring, 4 szt. śrub z podkładkami i kapturkami gumowymi, płyta tylna stalowa, dolny filtr („filtro di fondo”), zawór wtryskowy („valvola iniezione”). - membrana | **8** |  |  |  |
| **5** | Zestawy naprawcze do pomp Milton Roy lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp:* Model pompy: **AA943-358S3**

 Skład zestawu naprawczego:* uszczelnienie popychacza (nr kat. 10973)
* membrana (314)
* zawór zwrotny na ssaniu (77352)
* zawór zwrotny na tłoczeniu (77352)
 | **3** |  |  |  |
| **6** | Zestawy naprawcze do pomp Milton Roy lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp:* Model pompy: **GM25P4T3V**

Skład zestawu naprawczego:- zawór zwrotny na ssaniu (nr kat. 77350)- zawór zwrotny na tłoczeniu (77350)- uszczelniacz olejowy (35330)- zestaw membrany (098, 098A, 438)  | **3** |  |  |  |
| **7** | Zestawy naprawcze do pomp Milton Roy lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp:* Model pompy: **GM25V4H3V**

Skład zestawu naprawczego* membrana (45) (nr kat. 77118)
* uszczelniacz olejowy (35330)
* elementy zaworu zwrotnego na tłoczeniu (3 - sprężyna, 4 - kulka, 5 – pierścień uszczelniający)
* element zaworu zwrotnego na ssaniu (3 - sprężyna, 4 - kulka, 5 – pierścień uszczelniający)
 | **4** |  |  |  |
| **8** | Zestawy naprawcze do pomp Milton Roy lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp:* Model pompy: **B913-398N3**

Skład zestawu naprawczego:* membrana (nr kat. 77118)
* uszczelnienie popychacza (10973)
* zawór zwrotny na ssaniu (77350)
* zawór zwrotny na tłoczeniu (77350)
 | **3** |  |  |  |
| **9** | Zestawy naprawcze do pomp Milton Roy lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp:* Model pompy: **B913-85HV**

Skład zestawu naprawczego:* membrana (nr kat. 30917)
* uszczelnienie popychacza (10973)
* elementy zaworu zwrotnego na tłoczeniu (3 - sprężyna, 4 - kulka, 6 – pierścień uszczelniający)

- elementy zaworu zwrotnego na ssaniu (3 – sprężyna, 4 – kulka, 6 – pierścień uszczelniający) | **3** |  |  |  |
| **10** | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp:* Model pompy: **M201PP11SV**

- Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego ssącego i zaworu zwrotnego tłocznego KKL-VP13.5-PP-PP11-SV:(2 x VALVE SEAT (PVC) – gniazdo zaworu; 2 x CHECK VALVE (PYREX) – kula zawour;2 x VALVE SEAT (S.S.316L) – gniazdo zaworu;2 x CHECK VALVE (S.S.316L) – kula zaworu;2 x VALVE GUIDE – koszyk zaworu;2 x O-RINGS (pos. 8 FPM)2 x O-RINGS (pos. 9 FPM)2 x O-RINGS (pos. 55 FPM)2 x RING NUT 2 x COUPLING NUT2 x VALVE HOUSING) | **2** |  |  |  |
| **11** | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp:* Model pompy: **M201PP11SV**

- Zestaw naprawczy membrany KIT-D138:(2 x DIAPHRAGM – membrana;2 x SLIDE PACKING – simmering (pos. 137);2 x O-RINGS (pos. 136 FPM) | **2** |  |  |  |
| **12** | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp:* Model pompy: **M201PP11SV**

- Zestaw naprawczy przekładni KKN-GEAR-D-70:(pos. 158, 162, 170, 329) | **1** |  |  |  |
| **13** | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp:* Model pompy: **R10A 95 DV TSF** ( 5l/h ; 100 bar)
* Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego ssącego i zaworu zwrotnego tłocznego KKL-KML5-A-DV:

(4 x VALVE SEAT – gniazdo zaworu;4 x CHECK VALVE – kula zaworu;4 x VALVE GUIDE – koszyk zaworu;4 x O-RINGS (pos. 8 PTFE);4 x O-RINGS (pos. 8 FPM);2 x O-RINGS (pos. 9 PTFE);2 x O-RINGS (pos. 9 FPM)) | **3** |  |  |  |
| **14** | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp:* Model pompy: **R10A 95 DV TSF** ( 5l/h ; 100 bar)
* Zestaw uszczelnienia P27.153-B03:

(3 x PLUNGER PACKING – zestaw uszczelnienia) | **2** |  |  |  |
| **15** | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp:* Model pompy: **R10A 95 DV TSF** ( 5l/h ; 100 bar)
* Nurnik P21.1634: (1 x PLUNGER – nurnik)
 | **3** |  |  |  |
| **16** | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp:* Model pompy: **R10A 95 DV TSF** ( 5l/h ; 100 bar)

- Zestaw elementów na tłoczysku P20.1351-B06: (6 x SLIDE PACKING – pos. 136, pos. 137) | **2** |  |  |  |
| **17** | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp:* Model pompy: **R10A 95 DV TSF** ( 5l/h ; 100 bar)

- Zestaw naprawczy przekładni KKN-GEAR-B-95: (pos. 158, 162, 170, 329) | **1** |  |  |  |
| **18** | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp:* Model pompy: **XRN 2.30 P 36F** (2,5l/h ; 13 bar)
* Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego ssącego i zaworu zwrotnego tłocznego KKL-CTX5-P-DV:

(4 x VALVE SEAT (CERAMIC) – gniazdo zaworu;4 x CHECK VALVE (CERAMIC) – kula zaworu;4 x VALVE GUIDE – koszyk zaworu;4 x O-RINGS (pos. 8 FPM);4 x O-RINGS (pos. 9 FPM);2 x O-RINGS (pos. 9 PTFE);2 x VALVE HOUSING – króciec – obudowa zaworu | **2** |  |  |  |
| **19** | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp:* Model pompy: **XRN 2.30 P 36F** (2,5l/h ; 13 bar)

- Zestaw naprawczy membrany KIT-DX72:(1 x DIAPHRAGM – membrana; 1 x O-RINGS (pos. 37 FPM)) | **3** |  |  |  |
| **20** | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp:* Model pompy: **XRN 2.30 A 36F** (2,5l/h ; 15 bar)
* Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego ssącego i zaworu zwrotnego tłocznego KKL-CMXL5-AA-DV:

 (4 x VALVE SEAT – gniazdo zaworu; 4 x CHECK VALVE – kula zaworu; 4 x VALVE GUIDE – koszyk zaworu; 4 x O-RINGS (pos. 8 PTFE); 4 x O-RINGS (pos. 8 FPM); 2 x O-RINGS (pos. 9 PTFE); 2 x O-RINGS (pos. 9 FPM)) | **4** |  |  |  |
| **21** | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp:* Model pompy: **XRN 2.30 A 36F** (2,5l/h ; 15 bar)

- Zestaw naprawczy membrany KIT-DX72: (1 x DIAPHRAGM – membrana;1 x O-RINGS (pos. 37 FPM)) | **7** |  |  |  |
| **22** | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp:* Model pompy: **XRN 6.30 P 55F** (10l/h ; 13 bar)
* Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego ssącego i zaworu zwrotnego tłocznego KKL-VPX7-P-P11-DV:

 (4 x VALVE SEAT (PVC) – gniazdo zaworu;4 x CHECK VALVE (PYREX) – kula zaworu;4 x VALVE GUIDE – koszyk zaworu;4 x O-RINGS (pos. 8 FPM);2 x O-RINGS (pos. 9 FPM);2 x VALVE HOUSING – króciec – obudowa zaworu | **2** |  |  |  |
| **23** | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp:* Model pompy: **XRN 6.30 P 55F** (10l/h ; 13 bar)
* Zestaw naprawczy membrany KIT-DX72:

(1 x DIAPHRAGM – membrana, 1 x O-RINGS (pos. 37 FPM)) | **3** |  |  |  |
| **RAZEM:** |  |

* 1. Oferujemy dostawę zestawów naprawczych do dozowników chemii w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz SWZ wraz z Załącznikami.
	2. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie maksymalnie do 10 (dziesięciu) tygodni od dnia podpisania Umowy.
	3. **Oferowane zestawy naprawcze do dozowników chemii objęte będą**min. 12 (dwunasto) miesięczną gwarancją jakości na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
	4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, a w szczególności z Opisem przedmiotu zamówienia i z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy oraz, że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego.
1. **OŚWIADCZENIA:**
2. Oświadczam(my), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w SWZ.
3. Oświadczam(my), że w Cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4. Oświadczam(my), że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potrzeb zamówienia jest następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

1. Oświadczam(my), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
2. Oświadczam(my), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach zawartych we Wzorze Umowy dołączonym do SWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam(my), że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Firma (nazwa) podwykonawcy****(jeżeli jest znany)** | **Część (zakres) zamówienia** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |

*(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)*

1. Oświadczam(my), że jesteśmy[[1]](#footnote-1):

 mikroprzedsiębiorstwem,

 małym przedsiębiorstwem,

 średnim przedsiębiorstwem,

 dużym przedsiębiorstwem.

1. Oświadczam(my), że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT[[2]](#footnote-2).
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (o ile dotyczy).
3. Oświadczam(my), że oferta nie zawiera/zawiera[[3]](#footnote-3) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

…..……..……..……….……………………………….……………………………………………………………………………...………………………………………………

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

…..……..…….…….……………………………….……………………………………………………………………………...…………………………………………………

**Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.**

1. Ofertę składam(my) na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:
3. ...................................
4. ...................................

*..............................., dn. .............................. ........................................................................*

 *(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy, lub pełnomocnika Wykonawców – w przypadku oferty wspólnej)*

1. Zaznaczyć właściwe. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zaznaczyć właściwe. [↑](#footnote-ref-3)